**Bilgilendirme Göstergeleri (Gerçek Zamanlı İzleme)**

1. **Batarya Gerilimi (Toplam Paket Voltajı)**
   * BYS (Batarya Yönetim Sistemi) tarafından ölçülen anlık toplam voltaj değeri.
2. **Minimum Hücre Gerilimi**
   * Batarya modülleri arasındaki en düşük hücre gerilimi.
3. **Maksimum Hücre Gerilimi**
   * Batarya modülleri arasındaki en yüksek hücre gerilimi.
4. **En Yüksek Hücre Sıcaklığı**
   * En fazla ısınan hücrenin sıcaklık değeri.
5. **SOC (State of Charge – Şarj Durumu)**
   * Yüzdesel olarak bataryanın mevcut şarj seviyesi.

**⚠️ Uyarı Göstergesi (Tek Simge ile)**

* **Arıza Uyarı Simgesi (Genel Batarya Sistemi Arızası)**
  + Aşağıdaki sistemlerden herhangi birinde anomali tespit edildiğinde tek bir genel uyarı simgesi gösterilir:
    - Batarya
    - Batarya Yönetim Sistemi (BYS)
    - Motor Sürücü
    - Yerleşik Şarj Birimi (OBC)
  + Olası arızalar:
    - Aşırı akım bms
    - Kısa devre bms
    - Aşırı gerilim bms
    - Yüksek sıcaklık bms
    - Devre kartı haberleşme kopması bms